ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

	Α/Α
	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ (ΝΑΙ)

	1.
	ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ X-RAY (CABINET ή ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΟΥ)

	1.1
	Κατάλληλη για τον έλεγχο αλληλογραφίας, χειραποσκευών, σακιδίων και μικρών δεμάτων.
	ΝΑΙ
	

	1.2
	Φορητότητα: Πλήρως φορητή συσκευή, εδραζόμενη υποχρεωτικά πάνω σε εργοστασιακούς τροχούς βαρέος τύπου για εύκολη μετακίνηση.
	ΝΑΙ
	

	1.3
	Δυνατότητα άμεσης απεγκατάστασης, μεταφοράς και επανατοποθέτησης σε άλλο κτήριο/σημείο.
	ΝΑΙ
	

	1.4
	Ωφέλιμο Πλάτος θαλάμου / τούνελ ελέγχου: Από 440 mm έως 620 mm (ή ισοδύναμο).
	ΝΑΙ
	

	1.5
	Ωφέλιμο Ύψος θαλάμου / τούνελ ελέγχου: Από 400 mm έως 540 mm (ή ισοδύναμο).
	ΝΑΙ
	

	1.6
	Γεννήτρια ακτίνων-Χ σταθερής τάσης: Από 70kV έως 160kV.
	ΝΑΙ
	

	1.7
	Εγγυημένη διαπερατότητα χάλυβα (Steel Penetration): Τουλάχιστον  3 mm ή ανώτερη.
	ΝΑΙ
	

	1.8
	Ύπαρξη λογισμικού αυτόματης ειδοποίησης ή ενίσχυσης υλικών πολύ υψηλής πυκνότητας (High Density Alert).
	ΝΑΙ
	

	1.9
	Διακριτικότητα γυμνού σύρματος χαλκού (Wire Resolution): Από 36 AWG έως 39 AWG (ή ανώτερη).
	ΝΑΙ
	

	1.10
	Λογισμικό έγχρωμης απεικόνισης με αυτόματο χρωματικό διαχωρισμό οργανικών και ανόργανων υλικών.
	ΝΑΙ
	

	1.11
	Δυνατότητα ψηφιακού ζουμ (Zoom) για τη λεπτομερή εξέταση των ύποπτων αντικειμένων.
	ΝΑΙ
	

	1.12
	Ενσωματωμένο σύστημα ψηφιακής αποθήκευσης και αρχειοθέτησης εικόνων (IMS ή αντίστοιχο).
	ΝΑΙ
	

	1.13
	Έγχρωμη οθόνη LCD/LED, μεγέθους τουλάχιστον 19 ιντσών (συμβατική ή αφής).
	ΝΑΙ
	

	1.14
	Μέγιστη διαρρέουσα ακτινοβολία στην εξωτερική επιφάνεια μικρότερη από 1.0 µSv/h, απόλυτα ασφαλής για το προσωπικό.
	ΝΑΙ
	

	1.15
	Φέρει σήμανση CE και είναι κατασκευασμένο βάσει διεθνών προτύπων ασφαλείας.
	ΝΑΙ
	

	1.16
	Εγκατάσταση: Περιλαμβάνεται η πλήρης μεταφορά, τοποθέτηση, καλωδίωση, σύνδεση, παραμετροποίηση και παράδοση της συσκευής σε πλήρη λειτουργία.
	ΝΑΙ
	

	1.17
	Αδειοδότηση ΕΕΑΕ: Περιλαμβάνεται η διενέργεια, η σύνταξη και υπογραφή της απαραίτητης Τεχνικής Μελέτης Ακτινοπροστασίας και Χωροθέτησης από διαπιστευμένο Ακτινοφυσικό και η πλήρης κάλυψη του κόστους της νόμιμης αδειοδότησης (υποχρεωτική γνωστοποίηση και καταβολή παραβόλου στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας).
	ΝΑΙ
	

	1.18
	Συντήρηση & Υποστήριξη: Περιλαμβάνεται η πλήρης συντήρηση και τεχνική υποστήριξη (κάλυψη βλαβών, εργασίας και ανταλλακτικών) για το 1ο και 2ο έτος λειτουργίας, με υποχρέωση του αναδόχου να δύναται να παρέχει ετήσια συντήρηση μετά τη λήξη της διετίας, καθώς η θεωρητική και τεχνική εκπαίδευση τουλάχιστον δυο (2) χειριστών.
	ΝΑΙ
	

	2.
	ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

	2.1
	Κατάλληλη για εσωτερική εγκατάσταση σε γραφεία υποδοχής και εισόδους κτιρίων.
	ΝΑΙ
	

	2.2
	Φορητότητα: Μεταφερόμενη δομή, με δυνατότητα ταχείας εγκατάστασης/απεγκατάστασης χωρίς μόνιμες δομικές παρεμβάσεις στο κτίριο.
	ΝΑΙ
	

	2.3
	Δυνατότητα μελλοντικού εξοπλισμού με σύστημα τροχών μεταφοράς  ή ισοδύναμη διάταξη κύλισης.
	ΝΑΙ
	

	2.4
	Σύστημα πολλαπλών ζωνών εντοπισμού: Τουλάχιστον 24 ανεξάρτητες ζώνες (ή ανώτερο).
	ΝΑΙ
	

	2.5
	Ύπαρξη φωτεινών ενδείξεων (LED Display Bars) στις πλευρές της πύλης, που υποδεικνύουν το ακριβές ύψος της απειλής στο σώμα.
	ΝΑΙ
	

	2.6
	Ψηφιακή τεχνολογία διαχωρισμού σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων, καθώς και ειδικών μη μαγνητικών κραμάτων.
	ΝΑΙ
	

	2.7
	Υψηλή ανοσία σε εξωτερικές περιβαλλοντικές, μηχανικές και ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές.
	ΝΑΙ
	

	2.8
	Ρυθμιζόμενα επίπεδα ευαισθησίας και ενσωματωμένα διεθνή προγράμματα ασφαλείας.
	ΝΑΙ
	

	2.9
	Υψηλή διάκριση για αποφυγή ψευδών συναγερμών από ακίνδυνα προσωπικά αντικείμενα (κλειδιά, ζώνες, κέρματα, ρολόγια).
	ΝΑΙ
	

	2.10
	Κεντρική μονάδα ελέγχου με βαθμό στεγανότητας/προστασίας τουλάχιστον IP20 ή ανώτερο (π.χ. IP66).
	ΝΑΙ
	

	2.11
	Εγκατάσταση & Συντήρηση: Περιλαμβάνεται η πλήρης τοποθέτηση, θέση σε λειτουργία, καθώς και η πλήρης συντήρηση και τεχνική υποστήριξη (κάλυψη βλαβών, εργασίας και ανταλλακτικών) για το 1ο και 2ο έτος λειτουργίας, με υποχρέωση του αναδόχου να δύναται να παρέχει ετήσια συντήρηση μετά τη λήξη της διετίας καθώς η θεωρητική και τεχνική εκπαίδευση τουλάχιστον δυο (2) χειριστών.
	ΝΑΙ
	

	3.
	ΦΟΡΗΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΧΕΙΡΟΣ

	3.1
	Φορητός ανιχνευτής χειρός υψηλής ευαισθησίας για τον σωματικό έλεγχο ατόμων.
	ΝΑΙ
	

	3.2
	Πλήρης συμμόρφωση με διεθνή πρότυπα ασφαλείας NIJ 0602.02.
	ΝΑΙ
	

	3.3
	Εργονομικός σχεδιασμός με ομοιόμορφη σάρωση και ανίχνευση μαγνητικών και μη μαγνητικών στόχων.
	ΝΑΙ
	

	3.4
	Τρεις (3) επιλογές ειδοποίησης: Ακουστική, οπτική (ένδειξη LED) ή μέσω δόνησης (για διακριτικό έλεγχο).
	ΝΑΙ
	

	3.5
	Λειτουργία με μπαταρίες, συμπεριλαμβανομένων επαναφορτιζόμενων στοιχείων και της αντίστοιχης επιτραπέζιας βάσης φόρτισης (Docking Station).
	ΝΑΙ
	

	3.6
	Θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση τουλάχιστον δυο (2) χειριστών.
	ΝΑΙ
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